300.0 (T-R separation)

25,1 ( no of frequency , loop type( HOCS, PEPD, HCHL etc…) )

(Frequency values)

1.,1.5,2.2,3.,6.,7.,10.,15.,22.,30.,45.,70.,

100.,150.,220.,300.,450.,700.,

1000.,1500.,2200.,3000.,4500.,7000.,

10000.

3 (no. of layer)

10. 100. 10. (Layered resistivity)

100. 10. (Thickness)